**Goulottes PVC**

Goulottes murales antimicrobiennes DLP Mosaic à clippage direct

La goulotte murale, le couvercle et la cloison de séparation sont en PVC et sont pourvus d'une couche antimicrobienne à base d'ions argent Ag+. Les accessoires de finition sont fabriqués en ABS et sont également pourvus d'une couche antimicrobienne à base d'ions argent Ag+. Ces ions argent facilitent la destruction des bactéries, champignons et virus sans entraîner de phénomènes d'accoutumance ou de résistance. La destruction est physique et non chimique.

Le profil, en PVC auto-extinguible et ininflammable (catégorie M1), est composé et d'un couvercle souple emboîtable séparé.

Tous les éléments sont de couleur blanche RAL 9003.

Le couvercle ne se place pas sur, mais dans le profil, ce qui permet un démontage facile du couvercle en cas de placement le long des angles des murs et des plafonds.

Le profil a une longueur de 2 mètres et une ouverture de couvercle pour l’appareillage de 45 mm.

Les profils et couvercles souples sont livrés filmés.

Les renforts dans le fond du profil permettent de monter les cloisons de séparation et autres accessoires de fixation en les clipsant simplement.

L'ensemble a une résistance aux chocs IK07 et un indice de protection IP40.

Les dimensions possibles du profil sont :

1. 50 x 80 mm
2. 50 x 130 mm avec 2 compartiments séparés par 1 cloison intégrée
3. 50 x 180 mm avec 3 compartiments séparés par 2 cloisons intégrées

L'intégration de l’appareillage se fait en clipsant directement le matériel dans la goulotte. Aucun cadre ni support n'est nécessaire. Pour un système antimicrobien optimal, il convient d'utiliser également des appareillages spéciaux 45 mm antimicrobien (Mosaic).