LASTENBOEK

**Minizuilen Legrand**

**Inleiding**

* Energiezuilen van het merk Legrand
* Het productassortiment biedt een oplossing voor elk type omgeving en interieur.
* Energiezuilen worden geïnstalleerd volgens de voorschriften van het AREI alsmede aan de eisen gesteld in EN 50085-1, IEC 1084-2-4.
* Er kan standaard een keuze worden gemaakt uit witte, aluminium of zwarte energiezuilen. Daarnaast is er de mogelijkheid voor producten op maat: kleur, lengte en/of voorbedraad.
* Bij "snap-on" zuilversies kan het 45x45 schakelmateriaal eenvoudigweg in de zuil worden geklikt, zonder gebruik te maken van enige montagedoos of adapter.
* Bij "universele" zuilversies maken adapters en/of montagedozen het mogelijk maken om ook schakelmateriaal in andere formaten dan 45x45 te monteren.

Bij minizuilen is er de mogelijkheid om zowel via de boven- als onderkant stroom- en datakabels aan te voeren. Voor stroom-/datakabelinvoeren aan de bovenzijde zorgt een 2,7 m stijve uitbreidingskit (een zogenaamde Ovaline-kit) voor een nette installatie, tot een maximale plafondhoogte van 3,3 m.

De minizuilen zijn geschikt voor de verschillende omgevingen. Ze moeten vastgeschroefd worden op de vloer of ze zijn verplaatsbaar (middels een verzwaarde voet met of zonder wielen).  
Een uitgebreide set accessoires biedt maximale veelzijdigheid:

- Support voor beveiligingsschakelaar

- Witte Corian-plank

- 6 kg metalen voet

- Set van 4 wielen om de minizuil op wielen te maken,

- 2,7 m Ovaline kit

- Scheidingsschot voor 2 en 4-compartimenten minizuilen

**Technische bepalingen:**

- Materiaal: Romp en deksels

*● Romp aluminium en deksel aluminium*

*● Romp aluminium en deksel PVC*

Voetkap ABS

Scheidingsprofiel staal

- Kleur: Romp, deksel en voetkap

● *Aluminium (naturel geanodiseerd)*

● *Wit RAL9003*

● *Zwart RAL9017*

● *Niet standaard RAL*●*….*

- Uitvoering / afmetingen: Snap-on (voor schakelmateriaal direct inklikbaar 45mm)  
●*1 compartiment L300 mm* *B75mm D82mm*●*1 compartiment L680 mm B75mm D82mm*

●*2 compartimenten L300 mm B75mm D125mm*●*2 compartimenten L680 mm B75mm D125mm*●*4 compartimenten L300 mm B125mm D125mm*

●*4 compartimenten L680 mm B125mm D125mm*

Universeel (Voor schakelmateriaal traditioneel 80mm)  
●*1 compartiment L300 mm B125mm D68,5mm*●*1 compartiment L680 mm B125mm D68,5mm*

●*2 compartimenten L300 mm B125mm D125mm*●*2 compartimenten L680 mm B125mm D125mm*

- Inbouwcomponenten: Snap-on   
Voor schakelmateriaal direct inklikbaar 45x45mm

Universeel  
●*Adapter voor Mosaic 45x45mm*● *montagedoos 1-voudig / 2-voudig voor 80 mm schakelmateriaal*

● *Lasdoos*

- Accessoires ● *Support voor beveiligingsschakelaar*

● *Witte tafel voor op minizuil of aan zuil*

● *Scheidingsschot*

● *6 kg metalen voet*

● *Set van 4 wielen om de minizuil op wielen te maken*

● *2,7 m Ovaline kit*

- Aarding: Alle aluminium rompen dienen geaard te worden  
  
Snap-on  
● *Aluminium, deksel ALU, aparte dekselaarding nodig*

● *Wit RAL9003, deksel PVC geen dekselaarding nodig*

● *Zwart RAL9017, deksel PVC geen dekselaarding nodig*

Universeel  
● *Aluminium, deksel ALU, geïntegreerde dekselaarding*

● *Wit RAL9003, deksel ALU, geïntegreerde dekselaarding*

● *Zwart RAL9017, deksel ALU, aparte dekselaarding nodig*

**Overige bepalingen:**

●Opmerking:

**Gebruiksaanwijzing**: ● Bepaal of de zin/alinea blijft staan ja/nee.

● Bepaal welk cursief woord/cijfer blijft staan.

● Vul gewenste gegevens in.