DESCRIPTIF POUR CAHIER DE CHARGES

**Colonnettes roulantes**

**Généralités**

* Les colonnettes roulantes sont de la marque Legrand.
* La gamme de produits offre une solution à tout type d’environnement et d’aménagement intérieur.
* Les colonnettes roulantes sont installées selon les prescriptions du RGIE et sont conformes aux normes EN 50085-1 et IEC 1084-2-4.

Les colonnettes roulantes doivent répondre au mieux aux environnements variés. C’est pourquoi elles doivent être composées de :

• Corps à 1 compartiment et à 2 faces à clippage direct de l’appareillage

• 7 prises 2P+T / 230 V

• 4 m de câble du type H05VVF 3G1,5 mm²

• 1 double prise USB 2400 mA

• Couvercles de 45 mm

• Capots de finition

• Pied (6 kg) métallique de couleur aluminium équipé de 4 roulettes et de 4 range-cordons

• Tablette blanche en Corian

• Accessoires de fixation

• Liaison de masse